Correctif pour l'installation de Microsoft(r) Flight Simulator(tm) - Instructions
Septembre 1997
(c) Copyright 1997 Microsoft Corporation.

Objectif de ce correctif :
=========================
Une erreur a été identifiée dans le programme d'installation de Microsoft 
Flight Simulator 98. Cette erreur produit un message erroné qui indique que 
4096 Mo d'espace disque sont nécessaires pour installer le simulateur sur 
le lecteur C:. C'est évidemment une erreur ! 

Cette erreur se produit le plus fréquemment sur des disques durs 
partitionnés, compressés ou de contenance supérieure à 2 Go.

Si vous avez rencontré ce problème et ne parvenez pas à installer 
Microsoft Flight Simulator, ce correctif devrait résoudre votre
problème.

Ce package contient également une mise à jour des composants du 
système DirectPlay qui devrait résoudre les difficultés que vous 
pouvez avoir rencontrées avec les options Multijoueur de Flight 
Simulator 98 ou avec la connexion au site Internet Gaming Zone.


Utilisation du programme d'installation corrigé :
=================================================
1. Placez les fichiers INSTALL.EXE, SETUPENU.DLL et DPLAY50A.EXE 
extraits dans n'importe quel répertoire de votre disque dur qui ne 
contienne pas déjà un fichier INSTALL.EXE, tel que le bureau Windows. 
Normalement, l'outil d'auto-extraction place ces fichiers sur votre 
bureau Windows. Si votre répertoire Windows ne s'appelle pas 
"C:\WINDOWS", vous trouverez les fichiers extraits dans le répertoire 
C:\WINDOWS\BUREAU

2. Placez le CD-ROM de Flight Simulator 98 dans son lecteur. Si vous avez
reçu le correctif sur un CD-ROM séparé, vous pouvez maintenant le retirer du 
lecteur et le remplacer par le CD-ROM de Flight Simulator 98. Si
le programme d'installation démarre automatiquement, cliquez sur le
bouton Quitter.
(Il s'agit du programme d'installation bogué.)

3. Cliquez sur le bouton Démarrer de la barre des tâches. Dans le menu
qui s'affiche, cliquez sur la commande Exécuter, puis tapez la ligne 
de commande suivante :

C:\WINDOWS\BUREAU\INSTALL /PATCH:<la lettre de votre lecteur de CD-ROM>

Par exemple, si votre CD-ROM de Flight Simulator 98 se trouve dans le 
lecteur F:, tapez la commande :

C:\WINDOWS\BUREAU\INSTALL /PATCH:F:

Remarque : Si vous avez extrait INSTALL.EXE dans un emplacement autre que
C:\WINDOWS\BUREAU, remplacez C:\WINDOWS\BUREAU par le chemin approprié.

4. À ce stade, le programme d'installation devrait fonctionner 
correctement et copier les fichiers nécessaires de votre CD-ROM. Une fois
l'installation effectuée, vous pouvez supprimer les fichiers correctifs 
de votre disque dur. Nous vous recommandons toutefois d'en conserver une 
copie au cas où vous deviez réinstaller Microsoft Flight Simulator 98.

5. Si vous rencontrez encore des problèmes de calcul d'espace disque, 
vous pouvez aussi exécuter le programme d'installation en utilisant le 
paramètre "/FORCE" en plus du paramètre "/PATCH:" décrit à l'étape 3, 
afin d'imposer au programme d'ignorer l'espace disque. Sachez que si vous 
ne disposez pas de suffisamment d'espace disque pour le type d'installation 
choisi, l'installation n'ira pas à son terme et échouera.

INSTALLATION DES COMPOSANTS DE DIRECTPLAY 5.0a :
================================================
Si vous avez exécuté le programme d'installation corrigé, suivi les étapes
décrites ci-dessus et installé ou réinstallé DirectX 5.0 sur votre 
système au cours de cette procédure, DirectPlay 5.0a a été installé 
automatiquement.

Toutefois, si vous aviez installé DirectX 5.0 avant d'utiliser ce correctif 
et que vous ne l'avez pas réinstallé en exécutant le programme d'installation
corrigé, vous devez installer DirectPlay 5.0a manuellement.

Pour installer manuellement les composants de DirectPlay 5.0a, 
double-cliquez sur le fichier DPLAY50A.EXE.
